**CAIET DE SARCINI**

**1. Autoritatea contractante:** Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante.

**2.IDNO:** 1006601003854

**3.Adresa:** Mun. Chișinău bd. Stefan cel Mare 162, of. 214, tel. 220 300, 211 308.

**4.Tip procedură achiziții:** Cererea ofertelor de prețuri.

**5.Obiectul achiziției:** Servicii de elaborare a proiectului de construcție a depozitului de păstrare a producției agricole și tehnicii experimentale cu suprafața de 480 m.p.

**6.Cod CPV: 71220000 – 6**

**7.Sursa de finanțare:** alocații bugetare

**8.Modalități de plată:** în termen de 10 zile de la data primirii facturii fiscale

**9.Termenul și durata executării:** două luni de la data semnării contractului

**10.Criteriul de de evaluare:** cel mai mic preț

Autoritatea contractantă invită operatorii economici, care pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri.

*I.Descriere generală:*

 1. **Amplasament** – com.Băcioi, mun.Chișinău (în locul depozitului existent care a fost construit în anul 1969);

 2. **Faza de proiecatre** – proiect de execuție (PE).

3. **Conținutul – cadru al documentației de proiect** – volum complet, în corespundere cu normativul național și anume:

- Arhitectură și compartimentul – Plan general;

- Tehnologia;

- Rezistența;

- Rețele inginerești interioare;

- Echipament electric;

- Semnalizare antiincendiară;

- Deviz;

- Memoriu explicativ;

- Proiectul de organizare a construcției.

*II.Informații și proiectare:*

1. **Capacitatea depozitului:**

- 480 m.p a suprafeței la sol (40 *X 12*);

- înălțimea pe centru nu mai mică de 5 metri.

***Cerințe speciale:***

- spațiul depozitului va fi asigurat cu două ieșiri (uși) cu posibilitatea trecerii camioanelor cu capacitate mare;

- instalarea panoului general, prizelor (380 W) și întrerupătoarelor de lumina.

1. ***Proiectul de sistematizare a terenului să corespundă următoarelor condiții:***

**1.** Teritoriul trebuie să integreze zone funcționale și alte cerințe în conformitate cu normativele naționale;

**2.** De a prevedea două căi de acces din două părți a depozitului, pentru asigurarea circulației libere a transportului de specialitate (securitate antiincendiară) în conformitate cu NCM c.01.02-99.

1. ***Soluțiile arhitectoral-volumetrice și planimetrice să se conformeze la criteriile:***

- de respectare a exigențelor normative urbanistice, tehnice, sanitar-igienice și antiincendiare;

1. ***Trasarea geodezică a lucrărilor, tolerante de execuție:***

- de folosit pachetul de studii topografice și prospecțiuni geotehnice executate de către Agenția Relații Funciare și Cadastru prin intermediul institutului INGEOCAD.

*III. Cerințe privind materialele de construcție, finisare, reglamentări tehnice și standarde utilizate*

**1. Construcția pereților:**

**- Soclul –** colierul perimetrului depozitului din beton armat de o înălțime de cel puțin 1 metru;

- **Podeua –** asfalt, plăci beton sau alte componente hidroizolatoare;

- **Pereții depozitului** – din materiale care corespund cerințelor tehnice necesare (blocuri de calcar, panouri sandwich sau tablă din material profilat);

- **Uși exterioare –** din profil metalic cu utilizarea materialelor certificate sau agrementate;

- **Acoperișul –** cu 2 pante sau semirotund, material profilat din metal fixat pe asterială (lemn sau metal);

- **Izolare-** hidrologică conform normativelor în vigoare pentru păstrarea cerealelor.

*IV. Parametrii de calcul al elementelor constructive:*

**- seismicitatea** - 8 grade.

*V. Soluțiile tehnice pentru infrastructura edilitară:*

***1. Alimentare cu energie electrică:***

- de prevăzut executarea rețelelor electrice și corpurilor de iluminat (înăuntrul și înafara depozitului), conform normativelor în construcții, condițiilor tehnice pentru racordare și cerințelor Certificatului de urbanism.

**2. *Comunicații telefonice:***

- de prevăzut legătura telefonică, semnalizarea de pază și incendiu, conform normativelor în construcții, condițiilor tehnice pentru racordare și cerințelor Certificatului de urbanism.

**3. *Alimentarea cu apă și canalizare:***

- proiectarea ajustării rețelelor de apeduct (antiincendiar) dacă va fidată în exploatare în viitor fîntîna arteziană;

- evacuarea apelor pluviale – burlane.

**11. Întocmirea ofertelor:**

- ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor, fără corectări;

- prețul lucrărilor de proiectare se indică în lei MD, cu și fără TVA (inclusiv se va prezenta separat prețul pentru serviciile de proiectare, elaborarea studiului topografic și prospecțiunilor geotehnice);

- oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;

- prețul serviciilor includ toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;

- prețul ofertei se stabilește de ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție (cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de beneficiar).

- documentațiile întocmite se vor prezenta atît în formă digitală, cît și pe hîrtie.

- ofertele se prezintă în 2 exemplare, original și copie în plicuri sigilate;

**12.Documentele/cerințele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:**

* Experiență in domeniu nu mai mic de 5 ani (document confirmativ) ;
* Dotarea tehnică cu utilaj și echipament (document confirmativ);
* Valoarea minimă ( 50 000,0lei) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei de 5 ani;
* Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim 100 000,0 lei;
* Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
* Copia licenței de activitate în proiectări pentru domeniul respectiv;
* Informații despre ofertant;
* Asigurare cu personal de specialitate;
* Ultimul raport financiar;
* Copia certificatului de lipsă a datorilor la bugetul de stat;
* Oferta.

**13.Condiții de contractare:**

* Contractul se va încheia timp de 10 zile de la momentul determinării ofertei cîștigătoare.
* Modelul contractului de achiziții a serviciilor, de tip standard conform cerințelor legale.

**14.Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractană și familiariza cu cerințele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:**

m. Chișinău, bd.Ștefan cel Mare 162, bir.212

tel. 220 300, 211 308, 210 455

fax 210 455

E-mail: natalia.berghii@cstsp.md